{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":4,"sheets":["Előlap_megrendelés","Hátoldal_feltételek","Munka1","Munka2"],"not_rendered":{"charts":0,"images":7,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":2,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Előlap_megrendelés","index":0,"n_rows":40,"n_cols":28,"rows_kept":40,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[29,25,30,26],[29,27,30,27],[39,14,39,17],[37,1,37,24],[31,22,31,27],[0,1,0,27],[20,22,20,26],[1,1,1,9],[2,1,4,9],[1,12,4,16],[5,4,6,11],[5,1,6,3],[18,23,18,27],[27,27,28,27],[27,22,28,24],[9,1,9,3],[17,2,17,4],[17,10,17,12],[7,1,8,3],[14,23,14,26],[15,2,16,7],[10,4,10,11],[11,1,12,11],[7,4,8,11],[9,4,9,11],[10,1,10,3],[13,23,13,26],[1,23,1,27],[3,20,3,21],[16,22,16,25],[17,18,17,20],[2,17,4,18],[6,23,7,26],[5,17,6,21],[15,23,15,26],[1,17,1,21],[17,22,17,25],[17,5,17,7],[10,27,12,27],[4,23,5,26],[4,27,5,27],[2,23,2,26],[3,23,3,26],[2,20,2,21],[10,23,12,26],[8,23,9,26],[4,20,4,21],[1,10,4,11],[8,20,12,21],[32,22,32,26],[34,22,34,27],[29,22,30,24],[6,27,7,27],[8,27,9,27],[15,10,16,15],[5,12,6,16],[17,13,17,15]],"flags":["formulas_cached_only"]}
[null,"LAPSZABÁSZATI MEGRENDELŐLAP 2024_1"]
[null,"Csercsics Faipari  KFT.",{"$nulls":10},"Esedékesség:",{"$nulls":10},"Szerelvény"]
[null,"9791  Torony, Felsőőri u.- Ipartelep u. 3.\nTel: 94/540-650, Fax: 94/540-651, Üzlet tel: 94/540-655\ne-mail: csercsics@csercsics.hu, uzlet@csercsics.hu                                                                              web: www.csercsics.hu, www.facebook.com/Csercsicsfaipar",{"$nulls":21},"Megnevezés",null,null,null,"db"]
[]
[]
[null,"Megrendelő neve:                                                                                                 Hivatkozási megjegyzése",{"$nulls":10},"Megrendelés sorszáma:"]
[]
[null,"Számlázási cím:"]
[{"$nulls":20},"Ragasz-tás típusa        (csak az egyik választható)"]
[null,"Tel-fax:"]
[null,"Megrendelés dátuma:"]
[null,"Élzárás típusok (0-8): (magasság=szálirány)"]
[]
[{"$nulls":20},"PU"]
[{"$nulls":20},"0fuga"]
[null,null,"Színazonos élzárás:         igen □         nem □                                ",{"$nulls":7},"Színazonos élzárás:         igen □         nem □                                "]
[]
[null,"Szín",null,null,null,"Eltérő élzárás színe:",null,null,"Megmun-kálás","Szín",null,null,null,"Eltérő élzárás színe:",null,null,"Megmun-kálás","Egyéb",{"$nulls":4},"Munkalap",null,null,null,"Vastag-sága"]
[null,null,"Magas-ság","Széles-ség","db","0,4 - 0,6 mm","0,8 - 1 mm","2 mm","jelölendő",null,"Magas-ság","Széles-ség","db","0,4 - 0,6 mm","0,8 - 1 mm","2 mm","jelölendő",null,"Magas-ság","Széles-ség","db",null,"Szín"]
[null,"1.",{"$nulls":7},"16.",{"$nulls":7},"1.",{"$nulls":5},"Magas-ság","Széles-ség","db","Élzárás","Megmun-kálás"]
[null,"2.",{"$nulls":7},"17.",{"$nulls":7},"2.",{"$nulls":4},"Élzárás típusa: ABS"]
[null,"3.",{"$nulls":7},"18.",{"$nulls":7},"3.",{"$nulls":4},"1."]
[null,"4.",{"$nulls":7},"19.",{"$nulls":7},"4.",{"$nulls":4},"2."]
[null,"5.",{"$nulls":7},"20.",{"$nulls":7},"5.",{"$nulls":4},"3."]
[null,"6.",{"$nulls":7},"21.",{"$nulls":7},"6.",{"$nulls":4},"4."]
[null,"7.",{"$nulls":7},"22.",{"$nulls":7},"7.",{"$nulls":4},"5."]
[null,"8.",{"$nulls":7},"23.",{"$nulls":7},"8.",{"$nulls":4},"6."]
[null,"9.",{"$nulls":7},"24.",{"$nulls":7},"9.",{"$nulls":4},"Egész rendelendő munkalap(ok) száma:",null,null,null,"600, 635","db."]
[null,"10.",{"$nulls":7},"25.",{"$nulls":7},"10.",{"$nulls":8},"900"]
[null,"11.",{"$nulls":7},"26.",{"$nulls":7},"11.",{"$nulls":4},"Egész rendelendő konyhai hátfal(ak) száma:",{"$nulls":4},"db."]
[null,"12.",{"$nulls":7},"27.",{"$nulls":7},"12."]
[null,"13.",{"$nulls":7},"28.",{"$nulls":7},"13."]
[null,"14.",{"$nulls":7},"29.",{"$nulls":7},"14.",{"$nulls":4},"Rajz, megjegyzés a hátoldalon (jelölendő)"]
[null,"15.",{"$nulls":7},"30.",{"$nulls":7},"15."]
[null,"Kérjük a megrendelőlapot olvashatóan, MILIMÉTERBEN kitölteni!  (magasság=szálirány)     ",{"$nulls":20},"Rendelt munkafolyamatok (eladó tölti ki)"]
[null,"Nullfugás élzárás 1mm alatti élzáró vastagságnál nem kérhető!"]
[null,"A méreteket az élzáróval együtt kell feltüntetni!     (=kész méret)"]
[null,"0,8-1-es élzárás csak magasfényű, vagy bizonyos matt lapok esetében, illetve nullfugánál kérhető!"]
[null,"Bizonyos egyedi és eseti megrendelések esetén 50% előleget kell fizetni!"]
[null,"Aláírásommal elfogadom a hátoldalon részletezett vásárlói tájékoztatót és feltételeket!",{"$nulls":12}," megrendelő aláírása"]

{"sheet":"Hátoldal_feltételek","index":1,"n_rows":70,"n_cols":22,"rows_kept":70,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[1,0,1,20],[2,21,69,25]],"flags":["formulas_cached_only"]}
[]
["Vásárlói tájékoztató Lapszabászati megrendelőlap kitöltéséhez"]
[{"$nulls":21},"Megrendeléshez tartozó rajzok:"]
["Ajánlatkérés esetén kérjük azt tételesen ellenőrizni, az ajánlat nem kötelező érvényű! A m2-es vágásdíj tájékoztató jellegû, megrendelés esetén a feldolgozás során kiszámolt vágott folyómétert számlázzuk."]
[]
["Megrendelésekre és vevő tulajdonát képező maradékra, 17. naptári naptól tárolási díjat számítunk fel, max. 30 nap időtartamra. Az addig el nem vitt áru felett a vevő a tulajdoni jogát elveszíti."]
[]
["Cégünk a vágásdíj számlázásánál folyóméteres díjszabászt alkalmaz, melyet a táblafelosztó program számol."]
[]
["A megrendelőlapon vagy PU vagy csak Nullfugás élzáró kérhető, egy megrendelőlapon a 2 féle ragasztási típus együttesen nem kérhető!"]
[]
["Frontvágás (visszavágás): Olyan megrendelések esetén, ahol fontos, hogy a szálirány fusson (vagy élzárógép korlátjai miatt muszáj nagyobba vágnunk). Minden esetben méretezett rajzot kérünk a vágandó frontokhoz "]
["(kollégáink számolják ki a befoglaló anyag méretét). Feláras, vágásonként egy visszavágási díjat számolunk fel."]
[]
["Szögvágás: Sarokra kifutó (45° alatti) szög esetén a precíz élzárást nem tudjuk garantálni, a túl hegyes szögnél a laminátum lepattanhat. Ezen esetekben garanciát nem vállalunk!"]
["Szögvágott élt nem áll módunkban élzárni!"]
{"$rows_empty":11}
["Hátfal nútolás: Alap esetben 20mm-re a lap élétől, 12mm mélyen és 4mm szélességben, élzárás előtt készül a nút nem fut ki az éleken. Ettől eltérő igény esetén méretezett rajzot kérünk."]
["Hátfal falcolás: Alap esetben 12mm mélyen és 4mm szélességben készül, élzárás előtt, így nem látható a kifutás. Ettől eltérő igény esetén méretezett rajzot kérünk."]
[]
["Pánthelyezés: Minden esetben rajzot kérünk, jelölve a kívánt pánthely méretét (35mm vagy 26mm), típusát (jobbos – balos) és pozícióját. A rajzot mindig szemből értelmezzük!"]
["Bepréselős (dübeles) pántfúrásra is van lehetőség, ezt külön kérjük feltüntetni."]
[]
["Duplungolás"]
["PU ragasztóval, kontaktprésben készül. Maximum 100mm vastagságig vállaljuk (élzárás esetén maximum 54mm-ig), az alatti tartományban bármilyen vastagsággal, mely a forgalmazott lapjainkból kihozható. -> 20mm "]
["ráhagyással gyártjuk, ragasztás után vágjuk kész méretre, így a visszaigazoláson, ajánlaton minden esetben a nagyobb méretet adjuk meg"]
["Vagy csavarozva, ragasztás és préselés nélkül a fentiekkel megegyező paraméterekkel. -> kész méretre lehet szabni, nem vágjuk vissza"]
["Keretes vagy rátétes duplungolást is vállalunk. Rátétes duplungolás esetén a rövid éleket nem áll módunkban élzárni (a lépcsőzetes anyagvastagságot az élzárógép nem tudja lekövetni)."]
[]
["Íves marásokat minden esetben CNC-n készítjük el. 2 ívig egyszerű marásnak, felette bonyolultnak számít. 1mm élzáró vastagságig bármilyen ívet tudunk élzárni, 1mm felett az ív minimális sugara 100mm. "]
["Belső íveket (pl körkivágás) nem áll módunkban élzárni. Lamináltlapból készült üveges falcolt ajtók esetén csak a látszó perem élzárását vállaljuk 0,4-es ABS élzáróval."]
["Íves marás rendelése esetén az alkatrészeket ráhagyással gyártjuk, a CNC végzi a kész méretre munkálást."]
[]
["UKW fogantyút alap esetben mindig a szélességi méretbe helyezzük bele. Kész méretet kell megadni, kollégáink számolják a gyártási méretet!"]
[]
["Minden megmunkáláshoz (frontvágás, szögvágás, íves marás, stb.) rajz szükséges."]
[]
["Munkalap összemarást a 120mm-es összefogató csavarhoz gyártjuk."]
[]
["60mm alatt nem tudunk élzárni, az élzárógépgép adottságaiból kifolyólag nem megoldható, hogy összeragasztva rakjuk be az alkatrészt!"]
["Körbe élzárás méretkorlátja 80mm, ha valamelyik mérete kisebb az alkatrésznek ennél, akkor nem tudjuk körbe élzárni!"]
["A fenti méretek (is) csak visszavágással gyárthatóak, a visszavágás díját felszámoljuk."]
["maximális zárható hossz 4,2m"]
["minimum élzárási vastagság 8mm"]
["maximum élzárási vastagság 56mm"]
[]
["PU élzárás 48 órás térhálósodási folyamat során éri el a megfelelő ragasztási minőséget, innentől lesz vízálló. A térhálósodás 15°C alatt nem indul meg! Mivel Cégünk nem tudja biztosítania a fűtött tárolást, "]
["így a Megrendelő beépítés előtt köteles az anyagot az elvárt hőmérsékleten tárolni. A térhálósodás alatt az anyag feldolgozható, de nem tehető ki vízzel, folyadékkal való érintkezésnek. "]
["Másik korlátja a 60°C, így pl. nyáron szállítás közben, üveg mögött, ponyva alatt, ha még nem telt le a 48 órás térhálósodási folyamat az élanyag leválhat a felületről."]
[]
["Bér élzárást vállalunk, határideje az aktuális rendelésállományól függ (10-15 munkanap). Azonnali bér élzárásra nincs lehetőség, ha az anyag hőmérséklete 15°C alatti!"]
[]
["A nullfugás élzárás egy ragasztóanyagmentes homogén technológia, mely frontoknál esztétikus, egyöntetű, modern megjelenést biztosít, de nem vízzáró. Az ebből adódó reklamációkért garanciát nem vállalunk."]
["Nullfugás élzárók 100m-es tekercsben vásárolhatóak, cégünk által nem tartott színek esetében meg kell vásárolni a teljes, fel nem használt mennyiséget!"]
[]
["Az élzáró gép a munkadarab élénél hosszabb élanyagot tesz fel az alkatrész élére, majd a kiálló részt levágja, ezért több élzáróra van szükség, mint az él hossza. Ezt a többletet a munkadíjra és az anyagra is felszámoljuk."]
[]
["A megrendelőlap nem leírtak szerinti kitöltéséből adódó reklamációkért felelősséget nem vállalunk -> pl mm helyett cm-ben kitöltés"]
[]
["Lemondásra 24 órán belül van lehetőség, ezen felül már nem költségmentes a rendelés törlése, melynek mértéke a rendelés értékének 10%-a."]

{"sheet":"Munka1","index":2,"n_rows":13,"n_cols":7,"rows_kept":13,"cut":false,"hidden":true,"merged":[[6,1,6,4],[4,6,4,9],[8,6,8,9],[5,6,5,9],[3,6,3,9],[11,1,11,4],[7,1,7,4],[6,6,6,9],[7,6,7,9],[2,1,2,9],[3,5,11,5],[3,1,3,4],[4,1,4,4],[5,1,5,4],[8,1,8,4],[12,1,12,9],[9,1,9,4],[10,1,10,4],[9,6,9,9],[10,6,10,9],[11,6,11,9]],"flags":["formulas_cached_only"]}
[]
[]
[null,"Rendelhető egyéb megmunkálások"]
[null,"Visszavágás (frontvágás) : VV",{"$nulls":4},"Íves marás (bonyolult): ÍMB"]
[null,"Szögvágás: SZ",{"$nulls":4},"Íves marás élzárása (0,4): ÍÉ"]
[null,"Szögvágás élzárása: SZÉ",{"$nulls":4},"Íves marás élzárása (2): ÍÉ2"]
[null,"Hátfal marás (nút): N",{"$nulls":4},"UKW fogantyúzás: UKW"]
[null,"Hátfal marás (falc): F",{"$nulls":4},"Munkalap kivágás (mos., főzől.): MK"]
[null,"Pánthelyfúrás: P",{"$nulls":4},"Munkalap összemarás: MM"]
[null,"Duplungolás (ragasztva): DR",{"$nulls":4},"Összefúrás: ÖF"]
[null,"Duplungolás (csavarozva): DCS",{"$nulls":4},"Összeszerelés: ÖÁ"]
[null,"Íves marás (egyszerű): ÍME",{"$nulls":4},"Egyéb megmunkálás: EM"]
[null,"Egy alkatrészen több megmunkálás is rendelhető!"]

{"sheet":"Munka2","index":3,"n_rows":4,"n_cols":18,"rows_kept":4,"cut":false,"hidden":true,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
[]
[]
[]
[null,1,null,2,null,3,null,4,null,5,null,6,null,7,null,8,null,0]